Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 16.12.2019 N СЭД-24-02-46-149
"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края, рассчитанных на 8 месяцев отопительного периода"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.02.2020

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 16 декабря 2019 г. N СЭД-24-02-46-149

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ (ЖИЛЫХ)
ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, РАССЧИТАННЫХ
НА 8 МЕСЯЦЕВ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, пунктом 2.1 Постановления Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. N 605-п "Об уполномоченных органах по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Пермского края, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода (далее - Нормативы).
2. Плату за коммунальную услугу по отоплению с применением утвержденных настоящим Приказом Нормативов в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", рассчитывать за каждый месяц отопительного периода с октября по май (включительно).
3. Утвержденные настоящим Приказом Нормативы определены с применением расчетного метода и метода аналогов.
4. Нормативы подлежат применению при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Пермского края, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода, с 11 декабря 2019 г.
5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра
А.Б.ШИЦЫН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Пермского края
от 16.12.2019 N СЭД-24-02-46-149

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ (ЖИЛЫХ) ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, РАССЧИТАННЫЕ
НА 8 МЕСЯЦЕВ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

1 климатический район
(Чайковский городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	-	0,0288	0,0288	
1.2	3-4	0,0266	0,0266	-	
1.3	5-9	0,0219 <*>	0,0211 <*>	-	
1.4	10	0,0238	0,0238	-	
1.5	11	-	0,0238	-	
1.6	12	0,0235	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	0.0242	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	0,0251	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	-	
2.2	3	0,0140	-	-	
2.3	4-5	0,0121	0,0123	-	
2.4	6-7	0.0121	-	-	
2.5	8	0,0118	-	-	
2.6	9	0,0133	0,0115	-	
2.7	10	0,0127	-	-	
2.8	11	0,0158	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

2 климатический район
(Косинский муниципальный округ).
Централизованное теплоснабжение отсутствует

3 климатический район
(город Пермь, городской округ - закрытое
административно-территориальное образование "Звездный",
Краснокамский городской округ, Верещагинский городской
округ, Пермский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0320	0,0320	0,0320	
1.2	3-4	0,0247 <*>	0,0280	0,0323	
1.3	5-9	0,0240	0,0240	0,0263	
1.4	10	0,0140 <*>	0,0236	-	
1.5	11	0,0238	-	-	
1.6	12	0,0198 <*>	0,0235	-	
1.7	13	0,0238	-	-	
1.8	14	0,0242	0,0290	-	
1.9	15	0,0245	-	-	
1.10	16 и более	0,0251	0,0190	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0168	0,0177	0,0168	
2.2	3	0,0165	0,0180	-	
2.3	4-5	0,0129	0,0129	0,0133	
2.4	6-7	0,0122	0,0122	0,0156	
2.5	8	0,0126	-	-	
2.6	9	0.0115	0,0132	-	
2.7	10	0,0108	0,0108	-	
2.8	11	0,0117	0,0114	-	
2.9	12 и более	0,0117	0,0119	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

4 климатический район
(муниципальное образование "Город Березники", Лысьвенский
городской округ, Юрлинский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0397	0,0397	0,0397	
1.2	3-4	0,0284	0,0311	0,0311	
1.3	5-9	0,0272	0,0214 <*>	0,0279	
1.4	10	-	0,0265	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	0,0246	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0190	
2.2	3	0,0162	-	0,0178	
2.3	4-5	0,0137	0,0143	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	0,0144	0,0130	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	0,0112	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

5 климатический район
(Гайнский муниципальный округ).
Отсутствуют многоквартирные (жилые) дома с централизованным
теплоснабжением (кроме 2-этажных)

6 климатический район
(Соликамский городской округ, Кочевский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0328	0,0328	0,0328	
1.2	3-4	0,0283	0,0375	0,0417	
1.3	5-9	0,0254	0,0254	0,0269	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	-	
2.2	3	0,0173	-	-	
2.3	4-5	0,0137	-	-	
2.4	6-7	0,0204	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	0,0140	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

7 климатический район
(Еловский муниципальный округ, Куединский муниципальный
район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0481	0,0478	0,0481	
1.2	3-4	0,0283	-	-	
1.3	5-9	0,0247	-	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0173	0,0173	0,0154	
2.2	3	0,0173	-	-	
2.3	4-5	-	-	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

8 климатический район
(Оханский городской округ, Суксунский городской округ,
Осинский городской округ, Нытвенский городской округ,
Ординский муниципальный округ, Бардымский муниципальный
округ, Частинский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0438	0,0438	0,0417	
1.2	3-4	0,0257	0,0257	-	
1.3	5-9	0,0225	0,0225	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	_	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	_	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0164	0,0164	0,0164	
2.2	3	0,0132	-	-	
2.3	4-5	0,0130	0,0129	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

9 климатический район
(город Кунгур, Кунгурский муниципальный район, Кишертский
муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева,
смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0.0450	0,0450	0,0450	
1.2	3-4	0,0289	0,0263 <*>	0,0302	
1.3	5-9	0,0252	0,0252	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0178	0,0196	0,0184	
2.2	3	0,0156	0,0212	-	
2.3	4-5	0,0129	0,0137	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	0,0115	-	-	
2.7	10	-	0,0140	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

10 климатический район
(Очерский городской округ, Карагайский муниципальный район,
Сивинский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0463	0,0463	0,0463	
1.2	3-4	0,0289	0,0289	-	
1.3	5-9	0,0240	0,0240	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0197	-	-	
2.2	3	0,0150	-	-	
2.3	4-5	0,0129	0,0122	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

11 климатический район
(городской округ - город Кудымкар, Добрянский городской
округ, Ильинский городской округ, Березовский муниципальный
округ, Юсьвинский муниципальный округ, Кудымкарский
муниципальный округ, Большесосновский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0309	0,0309	0,0309	
1.2	3-4	0,0272	-	0,0322	
1.3	5-9	0,0230 <*>	0,0171 <*>	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0181	0,0178	0,0178	
2.2	3	0,0154	0,0150	-	
2.3	4-5	0,0152	0,0138	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

12 климатический район
(Гремячинский городской округ, Чусовской городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0344	0,0344	0,0344	
1.2	3-4	0,0315	0,0341	0,0353	
1.3	5-9	0,0270	0,0238 <*>	0,0303	
1.4	10	-	0,0255	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	0,0194	
2.2	3	-	-	-	
2.3	4-5	0,0157	0,0149	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	0,0155	0,0126	-	
2.7	10	-	0,0118	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

13 климатический район
(Губахинский городской округ, городской округ "Город Кизел",
Чердынский городской округ, Красновишерский городской округ,
Александровский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0333	0,0268	0,0268	
1.2	3-4	0,0227 <*>	0,0318	0,0392	
1.3	5-9	0,0267	0,0252 <*>	0,0283	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0181	-	0,0181	
2.2	3	0,0155	-	-	
2.3	4-5	0,0134	0,0167	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

14 климатический район
(Чернушинский городской округ, Уинский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0314	0,0314	0,0314	
1.2	3-4	0,0288	-	-	
1.3	5-9	0,0252	0,0242	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0205	-	0,0168	
2.2	3	0,0151	-	-	
2.3	4-5	0,0128	-	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

15 климатический район
(Октябрьский городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0490	-	0,0490	
1.2	3-4	0,0301	-	-	
1.3	5-9	0,0267	0,0267	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более	-	-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	0,0175	-	-	
2.2	3	0,0164	-	-	
2.3	4-5	0,0145	-	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

16 климатический район
(Горнозаводский городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.1	1	0,0381	0,0381	0,0381	
1.2	3-4	0,0288	0,0288	-	
1.3	5-9	0,0254	0,0248 <*>	-	
1.4	10	-	-	-	
1.5	11	-	-	-	
1.6	12	-	-	-	
1.7	13	-	-	-	
1.8	14	-	-	-	
1.9	15	-	-	-	
1.10	16 и более		-	-	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.1	1	-	-	-	
2.2	3	-	-	-	
2.3	4-5	0,0157	-	-	
2.4	6-7	-	-	-	
2.5	8	-	-	-	
2.6	9	-	-	-	
2.7	10	-	-	-	
2.8	11	-	-	-	
2.9	12 и более	-	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.