Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 27.11.2019 N СЭД-24-02-46-133
"Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных (жилых) домов на территории Пермского края"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.02.2020

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 27 ноября 2019 г. N СЭД-24-02-46-133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 2-ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ
(ЖИЛЫХ) ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306, пунктом 2.1 Постановления Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. N 605-п "Об уполномоченных органах по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

1. Утвердить прилагаемые нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Пермского края, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода (далее - Нормативы).
2. Плату за коммунальную услугу по отоплению с применением утвержденных настоящим Приказом Нормативов в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", рассчитывать за каждый месяц отопительного периода с октября по май (включительно).
3. Утвержденные настоящим Приказом Нормативы определены с применением расчетного метода и метода аналогов.
4. Нормативы подлежат применению при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в жилых помещениях 2-этажных многоквартирных (жилых) домов, расположенных на территории Пермского края, рассчитанные на 8 месяцев отопительного периода, с 10 апреля 2019 г.
5. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

И.о. министра
А.Б.ШИЦЫН

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Пермского края
от 27.11.2019 N СЭД-24-02-46-133

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ 2-ЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ (ЖИЛЫХ) ДОМОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ, РАССЧИТАННЫЕ
НА 8 МЕСЯЦЕВ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

1 климатический район
(Чайковский городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0259	0,0259	0,0259	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0130	0,0130	-	

2 климатический район
(Косинский муниципальный округ),
централизованное теплоснабжение отсутствует

3 климатический район
(город Пермь, ЗАТО Звездный, Краснокамский городской округ,
Верещагинский городской округ, Пермский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0305 <*>	0,0288	0,0288	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0150	0,0150	0,0142	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

4 климатический район
(город Березники, Лысьвенский городской округ, Юрлинский
муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0356	0,0356	0,0356	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0152	0,0160	-	

5 климатический район
(Гайнский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0487	0,0480	0,0487	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	-	-	-	

6 климатический район
(Соликамский городской округ, Кочевский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0293	0,0351	0,0351	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0155	-	-	

7 климатический район
(Еловский муниципальный район, Куединский муниципальный
район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0265 <*>	0,0401	0,0401	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0130	0,0146	0,0146	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

8 климатический район
(Оханский городской округ, Суксунский городской округ,
Осинский городской округ, Нытвенский городской округ,
Ординский муниципальный округ, Бардымский муниципальный
район, Частинский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0283 <*>	0,0368	0,0365	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0150	0,0155	0,0144	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

9 климатический район
(город Кунгур, Кунгурский муниципальный район, Кишертский
муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0304 <*>	0,0290	0,0331	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0167	0,0163	0,0173	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

10 климатический район
(Очерский городской округ, Карагайский муниципальный район,
Сивинский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0251 <*>	0,0415	0,0393	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0157	-	0,0150	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

11 климатический район
(городской округ - город Кудымкар, Добрянский городской
округ, Ильинский городской округ, Березовский муниципальный
округ, Юсьвинский муниципальный округ, Кудымкарский
муниципальный округ, Большесосновский муниципальный район)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0270	0,0309	0,0270	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0150	0,0150	0,0150	

12 климатический район
(Гремячинский городской округ, Чусовской городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0308	0,0308	0,0308	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0168	0,0164	-	

13 климатический район
(Губахинский городской округ, город Кизел, Чердынский
городской округ, Красновишерский городской округ,
Александровский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0228 <*>	0,0331	0,0232	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0163	-	-	

--------------------------------
<*> Расчет произведен методом аналогов.

14 климатический район
(Чернушинский городской округ, Уинский муниципальный округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0283	-	0,0283	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0156	-	-	

15 климатический район
(Октябрьский городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0432	0,0432	0,0432	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	0,0178	0,0175	-	

16 климатический район
(Горнозаводский городской округ)

N п/п	Категория многоквартирного (жилого) дома	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)	
		многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов	
1	2	3	4	5	
1	Этажность	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно	
1.2	2	0,0338	0,0338	0,0338	
2	Этажность	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки	
2.2	2	-	-	-