Приказ Региональной службы по тарифам Пермского края от 29.12.2017 N СЭД-46-09-24-11
"Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Пермского края"	
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 04.02.2020

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 29 декабря 2017 г. N СЭД-46-09-24-11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ПОДОГРЕВ ВОДЫ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и Постановлением Правительства Пермского края от 2 августа 2012 г. N 605-п "Об уполномоченных органах по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг" приказываю:

1. Утвердить нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Пермского края.
2. Утвержденные настоящим Приказом нормативы определены с применением расчетного метода ввиду невозможности применения метода аналогов по причине недостаточности данных приборного учета потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, отвечающих условиям представительности выборки для проведения необходимых измерений.
3. Настоящий Приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

И.о. заместителя председателя Правительства -
руководителя Региональной службы
по тарифам Пермского края
А.В.УДАЛЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом
Региональной службы
по тарифам Пермского края
от 29.12.2017 N СЭД-46-09-24-11

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Перми

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Березники

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,067	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,067	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Губахи

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Кудымкара

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Кунгура

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,060	
	без полотенцесушителей	0,058	0,055	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,065	
	без полотенцесушителей	0,063	0,060	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,060	
	без полотенцесушителей	0,058	0,055	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,065	
	без полотенцесушителей	0,063	0,060	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Лысьвы

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории г. Соликамска

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории ЗАТО Звездный

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Александровского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Бардымского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Березовского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Верещагинского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Горнозаводского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Гремячинского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Добрянского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Ильинского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Кизеловского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Красновишерского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Краснокамского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Кунгурского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Нытвенского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Октябрьского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Ординского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Осинского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Оханского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,062	0,060	
	без полотенцесушителей	0,057	0,055	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,067	0,065	
	без полотенцесушителей	0,062	0,060	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,062	0,060	
	без полотенцесушителей	0,057	0,055	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,067	0,065	
	без полотенцесушителей	0,062	0,060	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Очерского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Пермского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Соликамского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Суксунского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Усольского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Чайковского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Чернушинского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,063	0,061	
	без полотенцесушителей	0,058	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,068	0,066	
	без полотенцесушителей	0,063	0,061	

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев
холодной воды для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению на территории Чусовского
муниципального района

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация граф в таблице дана в соответствии с официальным текстом документа.	

N п/п	Вид системы горячего водоснабжения. Конструктивные особенности многоквартирного или жилого дома	Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. м)	
		С наружной сетью горячего водоснабжения	Без наружной сети горячего водоснабжения	
1	2	4	5	
1	Открытая система горячего водоснабжения	
1.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
1.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061	
2	Закрытая система горячего водоснабжения	
2.1	с изолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,064	0,061	
	без полотенцесушителей	0,059	0,056	
2.2	с неизолированными стояками	
	с полотенцесушителями	0,069	0,066	
	без полотенцесушителей	0,064	0,061